|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Architekt: | Bauvorhaben: | Ausführungstermin: |
| Angebotsabgabe bis: |
| An: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pos.** | **Menge** | **Leistung** | **Einheits-preis** | **Gesamt-betrag** |
| 1.0 | ..............m2 | Vorhandenen Altboden …….………..parkett Holzart: ……………….. nach EN…………. in vier Schleifgängen schleifen, Fugen füllen (LOBADUR® WS EasyFill Plus) und für die Oberflächenbehandlung vorbereiten.€ je m² | ………….. | …………….. |
| 1.1 | ..............m2 | Zusätzlicher Schleifgang (Grobschliff)(nur nach vorheriger Absprache)als Zuschlag zu Pos. 1.0 € je m² | …............. |  |
| 2.0 | ……..….m² | ……………parkett der Pos. 1.0 grundieren und mit Zweikomponenten-Polyurethan Wassersiegel nach Herstellervorschrift fachgerecht versiegeln.Grundierung zur Verringerung der Kanten verleimenden WirkungLOBADUR® WS EasyPrime ca. 100 - 120 g/m² rollen **Lackauftrag zur Erzielung schwerentflammbarer Oberflächen gem.** **EN 13501-1 Klasse Cfl-s1:**2 x LOBADUR® WS Sealer FR rollen jeweils 100 g/m² bis 120 g/m²1 x LOBADUR® WS TopGel spachteln ca. 20g/m²**Oberflächenlackierung geeignet für Flächen mit besonders starker Beanspruchung:**1 x LOBADUR® WS 2K Duo halbmatt/ matt/ extramatt rollen ca. 120 g/m²€ je m² | ….………. | ……………. |
| 2.1 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® ParkettCare / LOBA FloorCare matt unverdünnt auftragen.€ je m² | ................. | …................. |
| 3.0 | ….……..m² | Alternativposition wie 2.0 jedoch zusätzlich erhöhte Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130 Bewertungsgruppe R 9Grundierung zur Verringerung der Kanten verleimenden WirkungLOBADUR® WS EasyPrime ca. 100 - 120 g/m² rollen **Lackauftrag zur Erzielung schwerentflammbarer Oberflächen gem.** **EN 13501-1 Klasse Cfl-s1:**2 x LOBADUR® WS Sealer FR rollen jeweils 100 g/m² bis 120 g/m²1 x LOBADUR® WS TopGel spachteln ca. 20g/m²**Oberflächenlackierung wie POS 2.0 jedoch mit erhöhter Rutschhemmung nach BGR 181 und DIN 51130 Bewertungsgruppe R9:**1 x LOBADUR® WS 2K Duo anti-slip rollen ca. 120 g/m²Einheitspreis € je m² | ................. |  |
| 3.1 | ..............m2 | Erstpflege: LOBA® FloorCare anti-slip unverdünnt auftragen.Einheitspreis € je m² | ................. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.0 | ...............m | Sockelleisten abnehmen, schleifen, oberflächenbehandeln und neu montieren.€ je m | ................ | ................... |
| 4.1 | ...............m | Sockelleisten frei Baustelle liefern und befestigen  | ................... | …................... |
| Holzart: .................................................................. |
| Abmessungen: ...................................................... |
| Befestigungsart: .................................................... |
| Oberfläche: ............................................................Einheitspreis € je m |
| 5.0 | …........Std. | Für einen Meister zur Durchführung von Neben-leistungen. Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohn-zettel.€ je Std. | ................... | ...................... |
| 5.1 | ............Std. | Für einen FacharbeiterEinheitspreis € je Std. | ................... |  |
| 5.2 | ............Std. | Für einen HelferEinheitspreis € je Std. | ................... |  |
| Anbietende Firma: | Betrag € | …............... |
| Zuzüglich ......% MWSt. € | ................... |
| **Summe €** | ................... |